FORMULARZ CENOWY

**PAKIET D**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa**  | **Kolor** | **Opis produktu** | **Ilość** **(szt.)** | **Cena** **jednostkowa****netto** | **Stawka** **VAT****(%)** | **Wartość****brutto** |
| (kol. 2) | (kol. 3) | (kol. 4) | (kol. 2 x kol. 3 powiększona o wartość podatku VAT) |
| 1 | biurko (1400 mm) | buk | wysokość 735mm, szerokość 700mm, długość 1400mm, tył zabudowany w 2/3 wysokości od blatu (blenda), blat grubości 25mm, boki i blenda grubości 18mm, stopki obejmujące umożliwiające regulacje wysokości, biurko musi posiadać 2 otwory w blacie na przewody zaślepione zaślepkami oraz półkę pod klawiaturę. | 12 |  |  |  |
| 2 | kontener z szufladami | buk | trzy równej wielkości szuflady zamykane na centralny zamek, wysokość 600mm, głębokość 580mm, szerokość 410mm, 4 kółka wzmocnione - łożyskowane, uchwyty satynowe, kluczyki do zamka łamane. | 12 |  |  |  |
| 3 | kontener z szufladami | olcha | trzy równej wielkości szuflady zamykane na centralny zamek, wysokość 600mm, głębokość 580mm, szerokość 410mm, 4 kółka wzmocnione - łożyskowane, uchwyty satynowe, kluczyki do zamka łamane. | 3 |  |  |  |
| 4 | kontener z szufladami | grusza | trzy równej wielkości szuflady zamykane na centralny zamek, wysokość 600mm, głębokość 580mm, szerokość 410mm, 4 kółka wzmocnione - łożyskowane, uchwyty satynowe, kluczyki do zamka łamane. | 3 |  |  |  |
| 5 | nadstawka na szafę dwudrzwiową (800 mm) | buk | wysokość 710mm, szerokość 800mm, głębokość 410mm, drzwi z płyty zamykane na zasuwkę i na klucz, w środku nadstawki jedna półka, czyli dwie wnęki półkowe, tył zamknięty płytą pilśniową w kolorze szafy, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm., uchwyty satynowe, kluczyki do zamka łamane, na górze wieniec z płyty 18 mm. | 6 |  |  |  |
| 6 | nadstawka na szafę dwudrzwiową (800 mm) | olcha | wysokość 710mm, szerokość 800mm, głębokość 410mm, drzwi z płyty zamykane na zasuwkę i na klucz, w środku nadstawki jedna półka, czyli dwie wnęki półkowe, tył zamknięty płytą pilśniową w kolorze szafy, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm., uchwyty satynowe, kluczyki do zamka łamane, na górze wieniec z płyty 18 mm. | 2 |  |  |  |
| 7 | nadstawka na szafę dwudrzwiową (800 mm) | grusza | wysokość 710mm, szerokość 800mm, głębokość 410mm, drzwi z płyty zamykane na zasuwkę i na klucz, w środku nadstawki jedna półka, czyli dwie wnęki półkowe, tył zamknięty płytą pilśniową w kolorze szafy, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm., uchwyty satynowe, kluczyki do zamka łamane, na górze wieniec z płyty 18 mm. | 2 |  |  |  |
| 8 | regał słupek pełny | buk | wysokość 1850mm, głębokość 410mm, szerokość 600mm, w środku cztery półki (pięć wnęk półkowych), środkowa półka mocowana na stałe, tył zamknięty płytą pilśniową w kolorze szafy, od frontu cokół wys. 50mm, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm. | 2 |  |  |  |
| 9 | szafa aktowa dwudrzwiowa | buk | wysokość 1850mm; szerokość 800mm; głębokość 410mm, drzwi z płyty, zamykane na zasuwkę i na klucz, w środku cztery półki (pięć wnęk półkowych), środkowa półka mocowana na stałe, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm, tył zamknięty płytą w kolorze szafy, od frontu cokół wys. 50mm, na górze wieniec z płyty 18 mm. | 6 |  |  |  |
| 10 | szafa aktowa dwudrzwiowa | olcha | wysokość 1850mm; szerokość 800mm; głębokość 410mm, drzwi z płyty, zamykane na zasuwkę i na klucz, w środku cztery półki (pięć wnęk półkowych), środkowa półka mocowana na stałe, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm, tył zamknięty płytą w kolorze szafy, od frontu cokół wys. 50mm, na górze wieniec z płyty 18 mm, uchwyty satynowe, kluczyki do zamka łamane. | 2 |  |  |  |
| 11 | szafa aktowa dwudrzwiowa | grusza | wysokość 1850mm; szerokość 800mm; głębokość 410mm, drzwi z płyty, zamykane na zasuwkę i na klucz, w środku cztery półki (pięć wnęk półkowych), środkowa półka mocowana na stałe, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm, tył zamknięty płytą w kolorze szafy, od frontu cokół wys. 50mm, na górze wieniec z płyty 18 mm, uchwyty satynowe, kluczyki do zamka łamane. | 2 |  |  |  |
| 12 | szafa słupek regał | buk | wysokość 1850mm, głębokość 410mm, szerokość 500mm, do 2/5 wysokości od dołu drzwi zamykane na klucz, wewnątrz jedna półka (dwie wnęki półkowe); w pozostałej części dwie półki (trzy wnęki półkowe), tył zamknięty płytą pilśniową w kolorze szafy, od frontu cokół wys. 50mm, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm., uchwyt satynowy, kluczyki do zamka łamane. | 2 |  |  |  |
| 13 | szafa ubraniowa słupek (500mm) | buk | wysokość 1850mm, głębokość 410mm, szerokość 500mm, drzwi z płyty zamykane na klucz, wewnątrz wysuwany wieszak, na górze szafy półka o wysokości ok. 200mm, tył zamknięty płytą pilśniową w kolorze szafy, od frontu cokół wys. 50mm, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm., wewnątrz lustro 500x350mm montowane na drzwiach, na górze wieniec z płyty 18 mm, uchwyt satynowe, kluczyki do zamka łamane. | 2 |  |  |  |
| 14 | szafka dwudrzwiowa | buk |  wysokość 800mm, głębokość 410mm, szerokość 800mm, drzwi z płyty zamykane na zasuwkę i na klucz, w środku jedna półka (dwie wnęki półkowe), tył zamknięty płytą pilśniową w kolorze szafki, od frontu cokół wys. 50mm, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm., na górze wieniec z płyty 18 mm, uchwyty satynowe, kluczyki do zamka łamane. | 6 |  |  |  |
| 15 | szafka dwudrzwiowa drzwi przesuwne | buk | wysokość 800mm, głębokość 410mm, szerokość 800mm, drzwi przesuwne z płyty zamykane na klucz, w środku jedna półka (dwie wnęki półkowe), tył zamknięty płytą pilśniową w kolorze szafki, od frontu cokół wys. 50mm, całość wykonana z płyty o grubości 18 mm., na górze wieniec z płyty 18 mm, uchwyty satynowe, kluczyki do zamka łamane. | 2 |  |  |  |
| 16 | stolik | buk | szerokość 600mm, długość 600mm, blat z płyty 25 mm, 4 metalowe nogi Ø60 z regulacją wysokości w kolorze czarnym. | 1 |  |  |  |
| 17 | stolik | buk | szerokość 700mm, długość 600mm, blat z płyty 25 mm, 4 metalowe nogi Ø60 z regulacją wysokości w kolorze czarnym. | 2 |  |  |  |