Gdynia 16.07.24r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni**

**ul. Grabowo 2, GOW Chwarznieńska 93**

Wymiana stałego świetlika dachowego 2,45m x 1,7m, na świetlik uchylany i sterowany elektrycznie inst. na ~230V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość/j.m.** | **Wartość**  **brutto** | **Uwagi** |
|  | Demontaż i utylizacja istniejącego świetlika stałego 2,45m x 1,71m | 1 kpl. |  |  |
|  | Zakup i montaż świetlika 2,45 m x 1,7m otwieranego elektrycznie 230V, z wysuwem siłownika od 300-50 mm | 1 kpl. |  |  |
| **3.** | Wykonanie obróbek dekarskich po montażu nowego świetlika wraz z zakupem materiałów i dociepleniem | 1kpl. |  |  |
| **4.** | Zakup i montaż centralki przewietrzania z czujką na deszcz-wiatr. | 1kpl. |  |  |
| **5.** | Zakup i montaż przycisków sterowania | 1kpl. |  |  |
| **6.** | Wykonanie instalacji elektrycznej 230V do zasilania mechanizmu otwierania/zamykania i do centralki pogodowej. | 1kpl. |  |  |
| **7.** | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | 1kpl. |  |  |
| **Razem** | |  | |  |