**COZL/DZP/BB/3413/Z-34/2024**

**Załącznik nr 1 – Kosztorys Ofertowy**

***Materiały do wykonania przejść systemu kontroli dostępu SKD***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. brutto\* | Wartość całkowita brutto\* | Producent\* | Numer katalogowy\* |
| 1. | **Moduł kontrolera dostępu, licencja na 4 przejścia** | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | **Moduł kontrolera dostępu, licencja na 2 przejścia** | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 3. | **Zwora elektromagnetyczna 280 kg z sygnalizacją, montaż nawierzchniowy, sygnalizacja – styk NO/NC, dioda informacyjna LED, zasilanie 12V/24V DC** | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 4. | **Uchwyt montażowy typu „ZL” do drzwi otwieranych do wewnątrz, do montażu w/w zwory** | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 5. | **Przycisk awaryjnego otwarcia, podwójne styki NO/NC, zabezpieczenie szybką plexi, resetowalny – kluczyk w zestawie, montaż natynkowy** | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 6. | **Przycisk wyjścia natynkowy, styki NO/NC, obudowa w kolorze białym, przycisk z grafiką przestawiającą klucz** | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 7. | **Czytnik kart zbliżeniowych, 13,56 MHz, 125kHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP/Wiegand** | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 8. | **Czytnik wąski, klawiatura, profil standardowy (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), terminal, Wiegand** | szt. | 1 |  |  |  |  |
| **RAZEM\*:** | | | | | | | |

\*wypełnia Wykonawca

**Wszystkie urządzenia muszą być kompatybilne z posiadanym przez COZL Systemem Kontroli Dostępu – Roger RACS 5, czytniki HID iClASS z protokołem WIEGAND**

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy