**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

**„Dostawa sprzętu komputerowego" - Część II**

Przedmiotem zamówienia w Części II jest dostawa:

1. Stacji dokujących
2. Zapewnienie co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji i serwisu dla przedmiotu zamówienia.

**1. Przedmiot zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ILOŚĆ** | |
| 1.1. | Stacja dokująca | 121 |

**2. Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CECHA** | | **WYMAGANIA OGÓLNE** |
| 2.1. | **OZNAKOWANIE** | Urządzenia muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu (nazwa, nr seryjny) jak i producenta. |
| 2.2. | **OZNAKOWANIE CE** | Wszystkie przedmioty zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne. |
| 2.3. | **OPAKOWANIE** | Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. |
| 2.4 | **DOKUMENTACJA** | Urządzenia zawierać muszą standardową dokumentację dla użytkownika w języku polskim dostępną bezpośrednio jako wydrukowana książeczka bądź do pobrania poprzez sieć Internet. |
| 2.5. | **KABLE ZASILAJĄCE** | Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w kable zasilające w standardzie kontynentalnym, typu C. |
| 2.6. | **STEROWNIKI** | Dedykowane do zakupionego sprzętu, dostępne z portalu producenta. |
| 2.7. | **GWARANCJA** | * minimum 24 miesięczna gwarancja; * czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego; * wykonawca zapewnia w okresie trwania gwarancji: * usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia- zgłaszania usterek przez portal internetowy * dostępność wsparcia technicznego w godzinach pracy zamawiającego (815 — 1615) * w przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego; * firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. |

**3. Stacje dokujące z pkt. 1.1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cecha** | | **PARAMETRY I WYMAGANIA MINIMALNE** |
| 3.1. | **Typ obudowy jednostki** | biurkowy:   * max. szerokość 320 mm * max. głębokość 100 mm * max. wysokość 40 mm * waga max.400g |
| 3.2. | **Obsługa wyświetlacza** | Min. 2 złącza HDMI (lub DisplayPort – w przypadku zastosowania przez producenta tego typu interfejsu wymagany kabel DisplayPort>HDMI o długości min. 1,5 m dla każdego złącza tego typu, maks. 2 szt.) obsługujące obraz 2 x min. FHD/60Hz |
| 3.3. | **Kompatybilność** | Urządzenie uniwersalne kompatybilne z typowymi komputerami przenośnymi dostępnymi na rynku |
| 3.4. | **Złącza** | * min. trzy porty USB 3.x * 1x RJ45 * min 1 złącze USB-C z obsługą „Power Delivery” oraz „DisplayPort Alternate Mode” lub Thunderbolt™3 (złącze kablowe, zapewniające podłączenie stacji dokującej do komputera przenośnego jednym przewodem, jak również proces ładowania baterii) * złącze zasilające |
| 3.5. | **Zasilanie** | * zasilacz dedykowany dla urządzenia o mocy zapewniającej min. 80W na złączu PD |