**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

**„Dostawa sprzętu komputerowego" - Część II**

Przedmiotem zamówienia w Części II jest dostawa:

1. Stacji dokujących
2. Zapewnienie co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji i serwisu dla przedmiotu zamówienia.

**1. Przedmiot zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ILOŚĆ** |
| 1.1. | Stacja dokująca | 121 |

**2. Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHA** | **WYMAGANIA OGÓLNE** |
| 2.1. | **OZNAKOWANIE** | Urządzenia muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu (nazwa, nr seryjny) jak i producenta. |
| 2.2. | **OZNAKOWANIE CE** | Wszystkie przedmioty zamówienia muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne. |
| 2.3. | **OPAKOWANIE** | Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. |
| 2.4 | **DOKUMENTACJA**  | Urządzenia zawierać muszą standardową dokumentację dla użytkownika w języku polskim dostępną bezpośrednio jako wydrukowana książeczka bądź do pobrania poprzez sieć Internet. |
| 2.5. | **KABLE ZASILAJĄCE**  | Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w kable zasilające w standardzie kontynentalnym, typu C. |
| 2.6. | **STEROWNIKI** | Dedykowane do zakupionego sprzętu, dostępne z portalu producenta. |
| 2.7. | **GWARANCJA** | * minimum 24 miesięczna gwarancja;
* czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego;
* wykonawca zapewnia w okresie trwania gwarancji:
* usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia- zgłaszania usterek przez portal internetowy
* dostępność wsparcia technicznego w godzinach pracy zamawiającego (815 — 1615)
* w przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego;
* firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.
 |

**3. Stacje dokujące z pkt. 1.1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cecha** | **PARAMETRY I WYMAGANIA MINIMALNE** |
| 3.1. | **Typ obudowy jednostki** | biurkowy:* max. szerokość 320 mm
* max. głębokość 100 mm
* max. wysokość 40 mm
* waga max.400g
 |
| 3.2. | **Obsługa wyświetlacza** | Min. 2 złącza HDMI (lub DisplayPort – w przypadku zastosowania przez producenta tego typu interfejsu wymagany kabel DisplayPort>HDMI o długości min. 1,5 m dla każdego złącza tego typu, maks. 2 szt.) obsługujące obraz 2 x min. FHD/60Hz |
| 3.3. | **Kompatybilność** | Urządzenie uniwersalne kompatybilne z typowymi komputerami przenośnymi dostępnymi na rynku |
| 3.4. | **Złącza** | * min. trzy porty USB 3.x
* 1x RJ45
* min 1 złącze USB-C z obsługą „Power Delivery” oraz „DisplayPort Alternate Mode” lub Thunderbolt™3 (złącze kablowe, zapewniające podłączenie stacji dokującej do komputera przenośnego jednym przewodem, jak również proces ładowania baterii)
* złącze zasilające
 |
| 3.5. | **Zasilanie** | * zasilacz dedykowany dla urządzenia o mocy zapewniającej min. 80W na złączu PD
 |