Urząd Gminy w Rokietnicy Rokietnica, dnia 24.01.2022r.
ul. Golęcińska 1
62-090 Rokietnica

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane zapytania do SWZ.

Pytanie 1
W opisie technicznym wskazano wykonanie przykanalików z rur PVC-U, SN8, DN 200 mm. Natomiast technologię wykonania wskazano jako bezwykopową.
Proszę o podanie informacji dotyczącej rur osłonowych, jakie należy zastosować na przykanalikach dla metody bezwykopowej.
Odpowiedź
Zgodnie z decyzją Zamawiającego dopuszcza się wykonanie przykanalików pod drogą powiatową wykopem otwartym z odtworzeniem całej konstrukcji jezdni w miejscach wykopów. W przypadku zastosowania metody bezwykopowej rury osłonowe winny być wykonane z HDPE lub z materiałów o nie gorszych parametrach .

Pytanie 2
Zgodnie z profilem oraz planem sytuacyjnym, na rurociągu przewodowym pomiędzy studniami Sd11 - Sd12 zaprojektowano rurę osłonową fi 500 mm o długości 12 m.
Proszę o podanie materiału, z jakiego ma być wykonana rzeczowa rura osłonowa.
Odpowiedź

Rura osłonowa wykonana z materiału PP lub z materiału o nie gorszych parametrach.