-SIWZ-

Specyfikacja taśmy ślizgowej, tkaninowo-gumowej będącej przedmiotem procedury Zapytania Ofertowego Nr. sprawy: MS-2/2020 do przenośnika przyspieszającego separatora Pellenc.

**Czas dostawy** - 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

**Gwarancja** – minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia i montażu taśmy

**Przeznaczenie:**

Taśma transportowa, przenośnikowa, ślizgowa przeznaczona do transportowania odpadów komunalnych zmieszanych, tworzyw sztucznych, makulatury, zmieszanych suchych odpadów użytecznych, szkła opakowaniowego z wyłączeniem materiałów ostrokrawędzistych.

**CECHY BUDOWY :**

Taśma przenośnikowa, ślizgowa tkaninowo-gumowa szerokość: 2800mm EP400/3 3+0, gr. ok 6,6mm odporna na oleje i smary, długość 15000 mm + naddatek na połączenie.