|  |  |
| --- | --- |
| **L.P** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE** |
| 1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" |
| 2 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – od 2500 kg do 3500 kg |
| 3 | Kabina – min. 3 osobowa.Furgon. Przestrzeń załadunkowa o długości minimum 2500mm, Szerokość załadunkowa przez tylne drzwi min. 1200mm. |
| 4 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy **min. 140 KM i max. 160KM** |
| 5 | Samochód fabrycznie nowy lub używany o przebiegu nie większym niż 1000km, rok produkcji 2022. |
| 6 | Napęd 4x2. Oś tylna koła bliźniacze lub pojedyncze  |
| 7 | Skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa + wsteczny  |
| 8 | Elektryczny układ stabilizacji toru jazdy  |
| 9 | System ABS |
| 10 | Układ wspomagania kierownicy |
| 11 | Lusterka boczne- elektrycznie sterowane i podgrzewane |
| 12 | Poduszka powietrzna kierowcy |
| 13 | Szyby sterowane elektrycznie |
| 14 | Gniazdo zasilania 12V |
| 15 | Klimatyzacja manualna lub automatyczna |
| 16 | Oświetlenie w kabinie – lampki podsufitowe  |
| 17 | Centralny zamek z pilota |
| 18 | Fotel dla kierowcy z pełną regulacją |
| 19 | Schowek pod siedziskami, |
| 20 | Tapicerka ciemna  |
| 21 | Radio samochodowe z USB |
| 22 | Wycieraczki automatyczne z czujnikiem zmierzchu |
| 23 | Koła - obręcze stalowe min. 17`` |
| 24 | Koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi |
| 25 | Podłoga ładunkowa wyłożona sklejką |
| 26 | Gwarancja min. 24 miesiące |
| 27 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach |
| 28 | Tempomat |
| 29 | Termin dostawy: do 30 dni od podpisania umowy.  |