Górowo Iławeckie 10.06.2021 r.

RIZ.271.1.7.2.2021

Odpowiedzi na zapytania

### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy Górowo Iławeckie”

**Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający potwierdza wymóg zawartości 90% kwarcu w piasku, tzn czy Zamawiający potwierdza, że zamierza nabyć do remontów dróg piasek służący do produkcji szkła? **Odpowiedź 1.**

Zamawiający informuje iż zapis: „- zawartości kwarcu min. 90 %” nie obowiązuje.

Piasek o frakcji 0 – 4 mm musi odpowiadać poniższym wytycznym:

kategoria uziarnienia wg PN-EN 933-1: *G*F85 lub *G*A85– o uziarnieniu do 4,00 mm przez sito górne *D* powinno przejść co najmniej 85% kruszywa.

Wójt gminy

Bożena Olszewska - Świtaj