**Znak sprawy: GKP.271.33.2023.LS**

**załącznik nr 2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Nazwa zadania: **Dostawę elementów konstrukcyjnych na remont pomostu głównego w ramach modernizacji Zalewu w Starej Morawie**

Deska pomostowa kompozytowa szara 4 x 19,7 x 300 cm bez wzmocnienia - 410 szt.

Profil czworokątny kompozytowy szary 8 x 23 x 350 cm bez zaostrzenia – 94 szt.

Profil czworokątny kompozytowy szary 12 x 12 x 300 cm bez zaostrzenia – 26 szt.

Dostawa z rozładunkiem na placu w Starej Morawie.

Deska Kompozytowa powinna spełniać wymagania:

* Wysoka trwałość
* Nie wymaga konserwacji, brak konieczności cyklicznego malowania
* Wodoodporny
* Odporny na chemikalia, kwasy, oleje, zasady, ługi i słoną wodę morską
* Odporny na warunki pogodowe *(mróz, nasłonecznienie)*
* Odporny na gnicie i korozję
* Odporny na mikroorganizmy
* Kolor wysoce odporny na odbarwienia dzięki filtrowi UV
* Nie rozszczepia się, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania *(brak ryzyka skaleczenia się drzazgami)*
* Nie przewodzi prądu elektrycznego
* Bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone [krajową oceną techniczną](https://hanimat.pl/material-budowlany-hanit/certyfikaty-aprobaty-techniczne-atesty/)
* Przyjazny dla środowiska, ponieważ nie wchodzi w reakcję z glebą ani z wodą (materiał posiada [atest higieniczny](https://hanimat.pl/material-budowlany-hanit/certyfikaty-aprobaty-techniczne-atesty/))