|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | JM | ILOŚĆ |
| 1 | Bindownica A4 do grzbietów plastikowych model: ibind A15 WALLNER Argo | szt. | 10 |
| 2 | Gilotyna A4 z trymerem w jednym urządzeniu z możliwością łączenia i rozłączania urządzeń model: GT 320 WALLNER | szt. | 2 |
| 3 | Laminator możliwość laminacji zdjęć, grubość folii laminacyjnej 60-250 mic, szerokość laminacji 230 mm (A4+)mm, prędkość laminacji 300mm/min, dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej, laminacja na gorąco i na zimno, funkcja cofania, dobór temperatury do grubości folii laminacyjnej, 4 wałki, czas nagrzewania 6-8 min | szt. | 3 |
| 4 | Laminator A3 do laminacji na gorąco lub na zimno model: DWL-3AF WALLNER | szt. | 4 |
| 5 | Trymer do przycinania papieru, format A3, model: TA33 ARGO  | szt. | 2 |
| 6 | Gilotyna biurowa A3 z ręcznym systemem docisku papieru, model: GB460 WALLNER | szt. | 1 |
| 7 | Laminator A3 do laminacji na gorąco i na zimno, Model: TRL-A3 TRACER | szt. | 4 |
| 8 | Gilotyna A4 z ręcznym systemem docisku, model: DAHLE 502 | szt. | 2 |
| 9 | Laminator A3, do laminacji na gorąco lub na zimno, MODEL cityLAM A3 OPUS | szt. | 2 |
| 10 | Zestaw pras wygrzewających do termosublimacji,  Element grzejny płaski (powlekany teflonem) 38x30cm, element grzejny do czapek/kapeluszy (15x8cm) zaokrąglony, element grzejny do kubków (5cm x 7cm) (+- 170ml), element grzejny do kubków (8cm x 9cm) (+- 325 ml), element grzejny do kubków typu Latte 350 ml, element grzejny do kubków typu Latte 500 ml, element grzejny do kubków typu Latte 620 ml, element grzejny do talerzy/płytek (max średnica 15cm), element grzejny do talerzy/płytek (max średnica 13cm), zdejmowana podkładka silikonowa, temperatura pracy: 32-430°F (0-250°C) , sterowanie zegarem: 0-999 sekund, regulowana wysokość: 35cm-43cm, możliwość wyboru skali temperatury Fahrenheita i Celsjusza, element dociskowy powlekany teflonem, zdejmowana dolna platforma, automatyczne powiadomienie o zakończeniu procesu termotransferu alarmem dźwiękowym | szt. | 1 |
| 11 | Bindownica elektryczna, rodzaj oprawy – grzebienie plastikowedziurkuje do 15 kartek (80 g/m2), binduje do 330 kartek, max. średnica grzbietu – 51 mmFormat A5/A4/A3 pion. | szt. | 1 |
| 12 | Prasa do sublimacji i termotransferu wielofunkcyjna Combo, prasa płaska (płyta grzejna) min 25 x 40 cm max, przystawka do kubków; grzałka do kubków o średnicy 5,0- 9,0 cm; grzałka do talerzy o średnicy 12 cm;. grzałka do talerzy o średnicy 15 cm; moc min.1400 W; panel sterujący LED; temperatura pracy:(0-250°C); skala temperatury w Celsjuszach; płynna regulacja docisku; automatyczne powiadomienie o zakończeniu procesu termotransferu alarmem dźwiękowym; płyta dociskowa pokryta teflonem; pełnozakresowy regulator nacisku, długość kabla zasilającego min. 2 m | szt. | 1 |
| 13 | Termobindownica, model:HELIOS 30 FELLOWES | szt. | 1 |