OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |
| --- | --- |
| Przedmiot | Opis |
| SERWER RACK – 1 szt. | Serwer w obudowie, z możliwością zainstalowania dodatkowego procesora.  Procesor o minimalnych parametrach: (taktowanie: min. 3 GHz, min 3,6 GHz w trybie turbo; 12 rdzeni / 24 wątki; 18 MB cache; 150 W)  Pamięć RAM: min. 64GB (3200MHz, DDR4 RDIMM, Dual Rank, ECC)  Kontroler RAID: (Sprzętowy, RAID 0/1/10, PCIe Gen. 4)  Dysk 3.5" HDD SAS (12Gb/s, 10k obr/min, Hot-Plug 2.5" w ramce 3.5") **– 3 sztuki**  Karta sieciowa zintegrowana min. 1Gb/s  Dodatkowa karta sieciowa OCP 3.0 4 x 1 Gb/s  Moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera z dedykowanym portem RJ-45.  Szyny montażowe – ruchome  Zasilacz Hot-Plug 2 x 600W  Gwarancja: 36 miesięcy |

Konfigurację serwera i oprogramowanie Zamawiający zapewnia po swojej stronie.

Zakup objęty stawką VAT 0% - serwer z przeznaczeniem do placówki oświatowej Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (na podstawie ART. 83 UST. 1 PKT 26 ustawy dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług).