**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie:

**Zadanie**  **– „Przygotowanie cystern paliwowych - dystrybutorów do badań okresowych Wojskowego Dozoru Technicznego oraz wzorcowanie manometrów i przepływomierzy”**

**Zadanie obejmuje:**

1. wykonanie badań cystern-dystrybutorów pod nadzorem WDT w następującym zakresie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa Typ Sprzętu** | **Oznaczenia numerowe** | **Użytkownik** | **Nr świadectwa dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych** | **Nr WDT** | **Termin następnego badania zbiornik**  | **Węzeł dystrybucyjny** | **WĄŻ SSAWNO-TŁOCZNY** |
| **Nr rejestracyjny** | **zbiornik** | **badania pośrednie** | **badania okresowe** | **rewizja zewnętrzna** | **próba szczelności** | **rewizja zewn.** | **próba ciśnieniowa** |
| **Data ważności** | **filtr** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | CD 5 | UG 03096 | 32WOG/ GT Zamość | 3727/WDT-1 | 1-43-09941 |   |   |   |   | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 2022-10-01 | 1-45-09942 |
| 2. | CD- 5W | UHO 5564 | 32WOG/ 14 bes Lublin | 1291/WDT-1 | 1-43-04435 | 2022-09-30 |   | 2022-09-30 | 2022-09-30  | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 2019-09-30 | 1-45-12770 |
| 3. | CD- 5W | UHO 5586 | 32WOG/ 14 bes Lublin | 1290/WDT-1 | 1-43-04434 | 2022-09-30 |   | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 2019-09-30 | 1-45-11420 |
| 4. | CD- 5W | UHO 5393 | 32WOG/ 14 bes Lublin | 1289/WDT-1 | 1-43-04436 | 2022-09-30 |   | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 31.05.2022 | 30.05.2022 |
| 2019-09-30 | 1-45-11418 |
| 5. | CD- 5W | UG 00830 | 32WOG/ 14 bes Lublin | 2027/WDT-1 | 1-43-04707 |   |   |   |   | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 2020-05-21 | 1-45-10487 |
| 6. | CD- 5W | UG 01422 | 19BZ/ dplot Lublin | 3295/WDT-1 | 1-43-08093 |   |   |   |   | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 2022-05-12 | 1-45-12398 |
| 7. | CD- 5W | UHO 6841 | 19BZ/ bdow Lublin | 816/WDT-1 | 1-43-07942 |   |   |   |   | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 2022-01-27 | 1-45-12018 |
| 8. | CD- 5W | UG 03921 | JW4055 Hrubieszów | 2700/WDT-1 | 1-43-08031 |   |   |   |   | 31.05.2022 | 30.05.2022 |
| 2022-01-05 |   |
| 9. | CD- 5W | UG 04042 | JW4055 Hrubieszów | 2702/WDT-1 | 1-43-08071 |   | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 31.05.2021 | 31.05.2021 |
| 2022-01-05 | 1-45-11214 |
| 10 | CD- 5W | UG 03042 | JW4055 Hrubieszów | 2701/WDT-1 | 1-43-07654 | 2022-05-31 |   | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 31.05.2022 | 30.05.2022 |
| 2022-01-05 |
| 11 | CD- 5W | UC 02554 | 32WOG/ 26 k zapasHrubieszów | 1492/WDT-1 | 1-43-07281 |   |   | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 31.05.2022 | 30.05.2022 |
| 2021 | 1-45-10779 |
| 12 | CD- 5W | UG 02347 | JW3391 Zamość | 1738/WDT-1 | 1-43-08034 |   |   |  |  | 30.05.2022 | 30.05.2022 |
| 2021-06-30 |   |
| 13 | CD- 5W | UG 01464 | JW3391 Zamość | 1599/WDT-1 | 1-43-07282 |   |   |   |   | 30.05.2022 | 30.05.2022 |
| 2022-02-11 | 1-45-10780 |
| 14 | CD- 5W | UG 03073 | JW3391 Zamość | 1881/WDT-1 | 1-43-07941 |   |  2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 30.05.2022 | 30.05.2022 |
| 2021-12-28 | 1-45-10781 |
| 15 | CD- 5W | UG 02498 | JW5322Chełm | 2100/WDT-1 | 1-43-06749 |   | 2022-06-10 | 2022-06-30 | 2022-06-30  | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 2021-10-08 | 1-45-11286 |
| 16 | CD- 5W | UG 02089 | bdow 19BZ Lublin | 1443/WDT-1 | 1-43-10032 |   |   |   |   | 31.05.2022 | 30.05.2022 |
| 2022-01-27 | 1-45-11862 |
| 17 | CD- 5W | UG 03085 | 32WOG/ GT Zamość | 3728/WDT-1 | 1-43-07700 |   | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 |   |   |
| 2022-04-30 | 1-45-11224 |
| 18 | CD- 5WK | UG 02718 | bdow 19BZ Lublin | 0312/WDT-1 | 1-43-07229 |   | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 31.05.2022 | 30.05.2022 |
| 2021-06-29 | 1-45-11277 |
| 19 | CDPO 4W | UG 03048 | bcz/19BZ Lublin | 2164/WDT-1 | 1-43-07689 | 2022-09-30 |   | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 2021-11-19 | 1-45-11421 |
| 20 | CDPO 4W | UG 00211 | JW5323Chełm | 0969/WDT-1 | 1-43-04709 |   |   |   |   | 31.05.2022 | 30.05.2022 |
| 2022-01-15 | 1-45-11846 |
| 21 | CP 4 | UFS 9500 | 32WOG/ 14 bes Lublin | 3485/WDT-1 | 1-43-07046 | 2022-09-30 |   |   |   | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 2022-01-28 |
| 22 | CP 4 | USX 1291 | 32WOG/ 14 bes Lublin | 3486/WDT-1 | 1-43-07045 | 2022-09-30 |  |   |   | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 2022-01-28 |
| 23 | CP 4 | USX 7930 | 32WOG/ 14 besLublin | 3487/WDT-1 | 1-43-07047 | 2022-09-30 |  |   |   | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 2022-01-28 |
| 2022-01-05 |
| 2022-01-05 |

1. Usunięcie ewentualnych nieszczelności węzła rozdzielczego cysterny. W przypadku konieczności wymiany niesprawnego podzespołu (np. zaworu) Wykonawca po uzgadnianiu z Zamawiającym dokonuje bezpłatnej wymiany natomiast Zamawiający pokrywa koszty zakupu części podlegającej wymianie.
2. Sprawdzenie, regeneracja oraz wzorcowanie przepływomierza w wyżej wymienionych cysternach- dystrybutorach.
3. Wymiana wkładów filtracyjnych w filtrach dokładnego oczyszczania wyżej wymienionych cystern- dystrybutorów.
4. Wymiana i wzorcowanie manometrów w wyżej wymienionych cysternach –dystrybutorach.

Paliwo do przeprowadzenia prób dozorowych zabezpiecza Wykonawca.

Potwierdzeniem wykonania usługi są (decyzje, protokoły) wystawione przez Delegaturę WDT i wykonawcę oraz protokoły odbioru sporządzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Na wykonane usługi Wykonawca udziela 24 gwarancji.

1. Warunki udziału w postępowaniu:

**Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem warsztatowym umożliwiającym wykonanie badań określonych w opisie przedmiotu zamówienia w tym co najmniej jedno stanowisko umożliwiające badanie sprawności zaworów oddechowych oraz pracownikami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenia i wykształcenia niezbędne do realizacji zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia oraz doświadczenie w zakresie obsługi urządzeń ochrony antykorozyjnej wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wymagane jest posiadanie decyzji Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego uprawniającego Wykonawcę (zakład/firmę) do wykonywania napraw i modernizacji zbiorników, w tym cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR.