Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**A4 Drukarka**

1 szt

Parametry ogólne minimum :

Typ drukarki: Kolor

Funkcje :Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie

Rozmiar papieru: minimum A4

Pamięć minimum:128 MB

Procesor minimum : 570 MHz

Technologia: Atramentowa

Połączenie minimum : Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB

Lokalny interfejs minimum : Hi-Speed USB 2.0

Wi-Fi Direct :Tak

Interfejs sieci przewodowej minimum : 10Base-T/100Base-TX

Interfejs sieci bezprzewodowej minimum :802.11 b/g/n

Kopiowanie minimum :

Rozdzielczość minimum :Druk do 1200 x 2400 dpi (mono i kolor); Skanowanie minimum : 1200 x 1200 dpi (tryb mono) i do 1200 x 600 dpi (kolor);

Współczynnik powiększenia/zmniejszenia minimum :od 25 do 400 co 1%

Faks-modem minimum :14.4 kb/s

PC Fax: Tak

Typy i gramatury minimum :

Podajnik standardowy minimum : A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(102 x 152 mm/4x6"), Indexcard(127 x 203 mm/5x8"), Photo-2L(127 x 178 mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch; Podajnik wielofunkcyjny minimum : A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(102 x 152 mm/4x6"), Indexcard(127 x 203 mm/5x8"), Photo-L(9 x 13 cm/3.5x5"), Photo-2L(127 x 178 mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch

Sieć minimum :

Wi-Fi Direct™ :Tak

Sieć przewodowa minimum : 10/100BASE-TX

Bezpieczeństwo sieci przewodowej minimum : SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

Sieć bezprzewodowa minimum :IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej minimum : SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

Systemy operacyjne i oprogramowanie minimum :

Dołączone oprogramowanie minimum : Windows

Obsługiwane systemy minimum :Windows® 7 / 8.1 /10, Windows Server® 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019

Obsługa papieru minimum :

Podajnik standardowy minimum : 150 arkuszy; Podajnik wielofunkcyjny minimum : 80 arkuszy; ADF minimum : 20 arkuszy;

Drukowanie minimum :

Rozdzielczość minimum :6000 x 1200 dpi (pionowo x poziomo)

Automatyczne drukowanie 2-stronne : Tak

Skanowanie minimum :

Rozdzielczość Optyczna minimum : 1200 x 2400 dpi

Skanuj do minimum :E-mail, obraz, OCR, Plik, USB

Typ skanera :CIS

Gwarancja minimum : 3 lata

Zawartość Opakowania

Urządzenie wielofunkcyjne, Przewód zasilający, instrukcja bezpieczeństwa produktu, butelki do napełniania zbiornika z atramentem, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, skrócona instrukcja konfiguracji,