|  |
| --- |
| **FORMULARZ OFERTOWY**w sprawie postępowania pn.**Zakup samochodu osobowego.**Nr sprawy: 2233.89.2022 |
| **Nazwa wykonawcy** |   |
| **Siedziba wykonawcy** (ulica, nr domu, nr lokalu) |   |
| **kod, miejscowość** |   |
| **województwo, powiat** |   |
| **Adres do korespondencji** (jeżeli jest inny niż powyżej wskazany) |   |
| **Numer REGON** |   |
| **Numer NIP** |   |
| **Numer KRS** (jeżeli dotyczy) |   |
| **Numer telefonu** |   |
| **Adres e-mail** |   |
| **Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia** | **Imię i nazwisko** (wpisać):**Nr telefonu** (wpisać):**Adres e-mail** (wpisać):  |

**Oferowany pojazd:**

Producent (wpisać): ………………………………

Model pojazdu (wpisać): ………………………………

Wariant wyposażenia (wpisać): ………………………………

Typ nadwozia (wpisać): ………………………………

**Wartość netto** *(wpisać)***:** ... zł

Słownie *(wpisać)*: ... złotych ../100.

**Wartość podatku VAT** *(wpisać)***:** ... zł

Słownie *(wpisać)*: ... złotych ../100.

**Wartość brutto** *(wpisać)***:** ... zł

Słownie *(wpisać)*: ... złotych ../100.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Oferta wykonawcy:**W kolumnie 3 wykonawca w każdym wierszu wpisuje:1) wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” - jeśli proponowany pojazd spełnia wymogi lub „Nie” jeśli proponowany pojazd nie spełnia wymogów;2) jeżeli komórka zawiera zapis „Podać” wykonawca zobowiązany jest do podania wymaganej wartości |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. **Podstawowe parametry**
 |
|  | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2022 r. |  |
|  | Wysokość pojazdu bez obciążenia: max. 1600 mm. |  |
|  | Szerokość pojazdu bez lusterek bocznych: min. 1750 mm. |  |
|  | Długość całkowita pojazdu: min. 4300 mm, max 4800 mm. |  |
|  | Rozstaw osi: min. 2.600 mm, max 3000 mm. |  |
|  | Ładowność (z kierowcą): min. 360 kg. |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa: min. 40 litrów. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita: max 1800 kg. |  |
|  | Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) 450 litrów. |  |
|  | Liczba miejsc: 5. |  |
| 1. **Silnik i układ przeniesienia napędu**
 |
|  | Silnik benzynowy: poj. min. 900 cm3, max 1000 cm3. |  |
|  | Moc: min. 75 kW. |  |
|  | Standard emisji zanieczyszczeń: Wymagane EURO 6. |  |
|  | Emisja dwutlenku węgla: nie więcej niż 130 g/km. |  |
|  | Skrzynia biegów: manualna - 6 biegów do jazdy do przodu + bieg wsteczny. |  |
| 1. **Układ kierowniczy**
 |
|  | Układ kierowniczy: regulacja kolumny kierowniczej, co najmniej w dwóch płaszczyznach, wspomaganie układu kierowniczego. |  |
| 1. **Układ hamulcowy**
 |
|  | Układ hamulcowy: hamulce przedniej i tylnej osi pojazdu tarczowe. |  |
| 1. **Nadwozie**
 |
|  | Nadwozie: zamknięte 5-drzwiowe, pokrywa bagażnika otwierana z tylną szybą. |  |
|  | Kolor nadwozia: metalizowany, wybrany z gamy oferowanych kolorów. |  |
|  | Zderzaki pojazdu: zderzaki przednie i tylne fabrycznie lakierowane w kolorze nadwozia. |  |
|  | Przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika. |  |
|  | Lusterka zewnętrzne: elektrycznie sterowane, podgrzewane, lakierowane w kolorze nadwozia. |  |
|  | Reflektory LED z przodu. |  |
|  | Tylne światła LED. |  |
|  | Światła przeciwmgielne z przodu. |  |
| 1. **Bezpieczeństwo**
 |
|  | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. |  |
|  | ESP - system stabilizacji toru jazdy. |  |
|  | MSR - system przeciwdziałający poślizgowi kół napędowych w czasie hamowania silnikiem. |  |
|  | ASR - system przeciwdziałający poślizgowi kół podczas przyspieszania. |  |
|  | EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego. |  |
|  | HBA - system wspomagania nagłego hamowania. |  |
|  | Hamulec antykolizyjny - automatycznie wyhamowuje samochód po rozpoznaniu kolizji. |  |
|  | Asystent pasa ruchu. |  |
|  | Kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania. |  |
|  | System wspomagania ruszania pod wzniesienia. |  |
|  | Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy. |  |
|  | Alarm z funkcją monitorowania wnętrza z czujnikiem przechyłu. |  |
|  | Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu. |  |
|  | Kurtyny powietrzne. |  |
|  | Dezaktywacja czołowej poduszki pasażera z przodu. |  |
|  | Sygnalizacja ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa. |  |
|  | Immobiliser. |  |
|  | Trzecie światło stopu. |  |
|  | Czujniki parkowania tył. |  |
|  | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem. |  |
|  | Ogranicznik prędkości. |  |
|  | Czujnik zmierzchu. |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa: trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zamontowane w fotelach kabiny kierowcy z regulacją wysokości mocowania i pirotechnicznymi napinaczami. |  |
| 1. **Wyposażenie**
 |
|  | Tapicerka wewnętrzna w kolorze czarnym. |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna. |  |
|  | Skórzana kierownica wielofunkcyjna. |  |
|  | Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu. |  |
|  | Fotel kierowcy i pasażera z przodu z manualną regulacją. |  |
|  | Manualna regulacja odcinka lędźwiowego dla przednich foteli. |  |
|  | Kieszenie w tylnej części oparć foteli przednich. |  |
|  | Przestrzeń bagażowa z oświetleniem. |  |
|  | Półka nad częścią bagażową. |  |
|  | Cztery składane uchwyty w podsufitce. |  |
|  | Wycieraczka tylnej szyby. |  |
|  | Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony. |  |
|  | Siedzisko kanapy nieskładane, oparcie kanapy składane 60:40. |  |
|  | Schowek na okulary. |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne. |  |
|  | Podłokietnik centralny z przodu. |  |
|  | Lusterko wewnętrzne. |  |
|  | Komplet dywaników materiałowych w kolorze tapicerki i gumowych dla miejsc siedzących. |  |
|  | Wyposażenie podręczne:- trójkąt ostrzegawczy, - gaśnica, - fabryczny zestaw narzędzi,- apteczka samochodowa wyposażona zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
| 1. **Audio i komunikacja**
 |
|  | Radio z wyświetlaczem min. 6”. |  |
|  | Funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej. |  |
|  | Komputer pokładowy z wyświetlaczem MAXI DOT. |  |
|  | Bluetooth. |  |
|  | Usługa dostępu do funkcji pojazdu za pomocą smartfona. |  |
|  | Co najmniej 1 gniazdo USB-C. |  |
|  | Co najmniej 6 głośników. |  |
| 1. **Koła**
 |
|  | Komplet kół letnich:- 4 obręcze kół ze stopów lekkich 16”,- 4 opony letnie, 205/55 R16. |  |
|  | Komplet kół zimowych:- 4 obręcze kół ze stopów lekkich 16”,- 4 opony zimowe, 205/55 R16. |  |
|  | Zapasowe stalowe koło dojazdowe. |  |
| 1. **Gwarancja**
 |
|  | Okres gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu: minimum 36 miesięcy lub minimum 60 tyś. kilometrów. | **Podać:** |
|  | Okres gwarancji na powłokę lakierniczą: minimum 36 miesięcy. | **Podać:**  |
|  | Okres gwarancji na perforację elementów nadwozia: minimum 144 miesiące. | **Podać:** |
|  | Wykonawca wskaże co najmniej jeden autoryzowany serwis do wykonywania obsług i napraw gwarancyjnych w odległości do 30 km od siedziby zamawiającego. | **Podać adres serwisu:** |
|  | Pierwszy przegląd serwisowy w cenie zakupu. |  |
| 1. **Uwagi końcowe**
 |
|  | Przebieg pojazdu nie może przekraczać 50 km. |  |
|  | Dla oferowanego pojazdu wykonawca zobowiązany jest do ofert dołączyć sporządzony w języku polskim szczegółowy opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych umożliwiających ocenę spełniania wymagań stawianych przez zamawiającego, oraz opis homologacji obowiązującej w Unii Europejskiej. |  |
|  | Odbiór pojazdu nastąpi w Warszawie, w miejscu wskazanym przez wykonawcę. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim - wersja elektroniczna. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim - wersja książkowa. |  |