**Z A K R E S C Z Y N N O Ś C I**

do montażu w terenie na terenie Płocka tablic informacji ulicznej poziomu P2

oraz kierującej pieszych poziomu P4

Wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

1. Produkcja na warsztacie dwustronnych tablic informacji ulicznej   
    (niebieskich)
2. Produkcja na warsztacie słupów pod tablice informacji ulicznej   
    (niebieskich)
3. Produkcja na warsztacie dwustronnych tablic informacji kierującej pieszych   
    (niebieskich i brązowych)
4. Transport elementów do Płocka

5. Montaż elementów w terenie

- wykopanie dołków pod słupki

- montaż belek fundamentowych

- osadzenie słupów

- mocowanie tablic poziomu P2 na nowych słupach zgodnie z projektem   
 architektoniczno - plastycznym

- zasypanie dołków i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu wokół   
 nowych słupów

- montaż tablic poziomu P4 na istniejących słupach we wskazanych   
 lokalizacjach