BR.271.1.12.2021

Trzebownisko, dn. 02.09.2021r.

**WYJAŚNIENIA NR 6**

**I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.12.2021 pn.:**„Roboty budowlane polegające rozbudowie budynku Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudowę części pomieszczeń w istniejącym budynku.**”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami. Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 p.z.p. zamawiający dokonuje zmian w SWZ.

**Pytanie nr 1** Zatoka postojowa z płyt ażurowych (przy drodze pożarowej) -161,20m2. Nie zaznaczony na rzutach. Prosimy o wskazanie lokalizacji na PZT.

**Odpowiedź.** Płyty ażurowe znajdują się w części północnej działki. W sąsiedztwie drogi pożarowej obmiar przyjąć zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie nr 2** Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego warstw podbudowy pod nawierzchnie drogowe tj. „podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem do Rm 2,5 MPa (dostawa z betoniarni)” – prosimy o podanie frakcji kruszywa łamanego

**Odpowiedź:** Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową (wraz z

podbudową) o grubości i nośności dostosowanej do ciężaru przejeżdżających pojazdów?

**Odpowiedź.** Nie

**Pytanie 4:** Prosimy o podanie sposobu montażu rolet zewnętrznych przy założeniu, że wysokość okien dla których przewidziano rolety to 270 cm.

**Odpowiedź.** Dopuszcza się zamontowanie rolet nadtynkowych

Pytanie 5 Prosimy o zaznaczeniu na PZT zakresu poszerzenia drogi pożarowej.

**Odpowiedź.** Poszerzenie jest zaznaczone na rys. zt 1 i zt 2

Pytanie 6: P.15 Patio szkolne – zieleń – 320m2. Z rys. zt2 wg naszego obmiaru powierzchnia zieleni to

ok.360m2

**Odpowiedź.** Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

**Pytanie 7** Prosimy o wykreślenie pkt. 9 i 10 z §5 Wzoru umowy.

**Odpowiedź. Wzór umowy pozostaje bez zmian**

**Pytanie 8.** Ze względu na zbyt wiele niejasności pojawiających się w trakcie analizy dokumentacji prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.09.2021

**Odpowiedź. Przedłuża się termin składania ofert do dnia 8 września 2021r. godzina 9:30**

**UWAGA: ZAMAWIAJĄCY UZUPEŁNIA OPIS PLACU ZABAW**

Nie dopuszcza się elementów drewnopochodnych na placu zabaw. Wszystkie elementy stalowe musza być ocynkowane i malowane proszkowo. Urządzenia muszą być zamontowane zgodnie z obowiązującymi normami.

OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABW:

**1.zestaw zabawowy**

- Elementy zestawu- kolorowy ogród:

- min 2 wieże z daszkiem, wysokość podestu wieży min 1,2m

- min 3 zjeżdżalnie (2 metalowe 1, z tworzywa LLDPE) (nie dopuszcza się montażu zjeżdżalni metalowej od strony południowej)

- 1 rura z materiału LLDPE

- 1 podest skośny zabudowany barierą ochronną z płyty HDPE

- min 1 wieża niezadaszona- na wysokości h= min 80cm max 100cm;

- min 1 schodki z płyty HDPE trepy stalowe z warstwą antypoślizgową np. płyta gumowa , schodki zabudowane barierą ochronną a płyty HDPE

- 2 elementy dekoracyjne z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych- nawiązujące do ogrodu,

- 3 panele zabawowo-edukacyjne: gra kołko-krzyżyk, zegar, gra logiczna

- zjeżdżalnie 2 szt. metalowe – wykonane ze stali nierdzewnej gr. 2,0-2,5mm, burty zjeżdżalni z pyty HDPE

- zjeżdżalnia 1szt. ślimakowa z tworzywa LLDPE

- daszki z tworzywa LLDPE

- podesty, wykonane ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości min 4 mm; lub z tworzywa LLDPE z powierzchnią podestu antypoślizgową

- słupy konstrukcyjne o średnicy min 90 mm gr. min 3mm

- obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane są z ze stopu aluminum malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej;

Wymiary urządzenia długość (cm) min 660, szerokość (cm) min 460, wysokość (cm) min 390

**2. chwytak piłek**- konstrukcja rury min fi 90 gr min 2,2mm, ocynkowana malowane proszkowo, chwytak z tworzywa, kolorowy o wym. min 50x50x50cm, wys. chwytaka min 2,0m

**3. huśtawka duet**- konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo, Konstrukcja nogi - rura fi min. 90mm, gr. min 3mm ; konstrukcja górnej belki - profil min.80x80; Dwa siedziska z tworzywa, jedno typu deseczka płaskie drugie siedzisko kubełkowe (koszyczek).

**4. bocianie gniazdo**- Huśtawka - konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo gr. min 3mm, Konstrukcja nogi - rura fi min 90mm gr. min 3mm; konstrukcja górnej belki - profil 80x80; zgodnie z normą PN-EN 1176,konstrukcja koła: stalowy pierścień z rury Ø 48-50 mm z powłoką antykorozyjną (ocynk/farba antykorozyjna), w osłonie ze spienionego poliuretanu gr. 25-30 mm.

**5. bujak**- Bujak na sprężynie płyta HDPE, plastikowe rączki, sprężyna malowana proszkowo, Korpus urządzenia wykonany z HDPE o grubości 15mm. Sprężyna z drutu fi 20mm ocynkowana i malowana proszkowo, uchwyty do trzymania i podnóżki z tworzywa, siedzisko z HDPE. Wymiary urządzenia min 81x25x88cm. Wysokość posadowienia 40cm. Podnóżki, rączki chwytowe,

**6. karuzela tarczowa** -Karuzela tarczowa z siedziskami. Konstrukcja karuzeli wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo, malowana farbami akrylowymi. Platforma pokryta aluminiową blachą ryflowaną o grubości 4 mm. Platforma przymocowana do rury pionowej ze stolikiem Urządzenie posiada mechanizm łożyskowy nie wymagający konserwacji. Materiał: Konstrukcja - rury i profile stalowe; siedziska – płyta HDPE 16 mm; średnica karuzeli 150cm.

**7. piaskownica**- burty wykonane z płyty HDPE wraz z siedziskami, konstrukcja metalowa.

**8. tablica informacyjna**- konstrukcja metalowa, ocynkowana malowana proszkowo

**9- Ławka** – przeznaczona na place zabaw, konstrukcja metalowa, ocynkowana malowana proszkowo, siedzisko z HPL lub HDPE.

**10- kosz** o poj. 60l metalowy, zabudowa taka jak siedzisko ławek.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej informuje, że zmianie ulega treść Specyfikacji Warunków Zamówienia jak poniżej:

**1. Rozdział VI otrzymuje brzmienie:**

## **Wizja lokalna**

Zamawiający informuje, że przed złożeniem oferty **wymaga się przeprowadzenia wizji lokalne.** Wizja lokalna ma się odbyć najpóźniej 1 dzień przed terminem składania ofert do godziny 14.00. Z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej można wystąpić najpóźniej do **6 września 2021r.** do godziny **15.00** telefonicznie lub mailowo.

Nie możliwe jest złożenie oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postępowania.

W celu umówienia wizji lokalnej na terenie inwestycji Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami tj. Anna Gwóźdź telefon 17 77 13 752 lub 17 77 13 717, mail: a.gwozdz@trzebownisko.pl.

Zamawiający informuje, że w trakcie wizji lokalnej nie będą udzielane żadne odpowiedzi na pytania będzie sporządzany protokół z tych wizji, wraz z listą obecności potwierdzającą odbycie wizji lokalnej. Potwierdzenie należy dołączyć do oferty. Wszelkie odpowiedzi na pytania zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

**1. Rozdział XVI otrzymuje brzmienie:**

## **Termin związania ofertą**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez **do dnia 7 października 2021r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium

**2. Rozdział XVII otrzymuje brzmienie:**

## **Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 8 września 2021r. do godziny 9:30**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

**3. Rozdział XVIII otrzymuje brzmienie:**

## **Otwarcie ofert**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął tj. **do dnia 8 września 2021r. do godziny 9:30**
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
   * 1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
     2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) w sekcji „Komunikaty”

Wójt Gminy Trzebownisko