Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7/GSDT/2022.

Opis przedmiotu zamówienia na:

**„Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych w wybranych domkach kempingowych oraz innych obiektach kempingu Relax w Świnoujściu” w tym:**

**Zadanie nr 1** - Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych w domkach kempingowych od nr F1 do F10 (obecny widok drzwi zdjęcie nr 1) – 10 szt.

**Zadanie nr 2** - Wymianadrzwi wejściowych do budynku recepcji kempingu Relax (obecny widok drzwi zdjęcie nr 2) – 1 szt.

1. ***Wymiana obejmuje następujące prace:***

* Demontaż drzwi wejściowych zewnętrznych.
* Zakup i dostawa kompletnych drzwi zewnętrznych (skrzydła, ościeżnice, próg) (alternatywnie bez, klamek i zamków).
* Montaż drzwi wraz o pełną obróbką murarsko malarską.
* Utylizacja starych drzwi.
* Wywóz odpadów po wszystkich pracach budowlanych.

UWAGA

* W drzwiach zostaną zamontowane zamki elektryczne SEGAL eLOCK H501 - montaż po stronie zamawiającego.
* Materiały do montażu i obróbki po stronie Wykonawcy.

Wymagania dla drzwi jak w zadaniu nr 1

1. Wymiary

* wysokość 2,05 -2,07 m
* szerokość w świetle 0,80 m
* grubość drzwi 55 mm
* wymiary (uwarunkowane montażem zamków elektrycznych SEGAL eLOCK H501 - pełne informacje o zamku w załączonej instrukcji i opisie. Rozstaw między osią klamki a osią klucza 72 mm).

1. Drzwi pełne bez przeszkleń o konstrukcji stalowej/aluminiowej wypełnionej izolacją cieplną – drzwi winny spełniać wymagania w zakresie przenikalności – 1,3 W/m2K max.
2. Kolor - RAL RAL 8028 lub 8011 (lub w zbliżonej tonacji do ewentualnego ustalenia)

Wymagania dla drzwi jak w zadaniu 2

1. Wymiary

* wysokość 2,05 -2,07 m
* szerokość w świetle 0,80 m

1. Drzwi z przeszkleniem ½ o konstrukcji stalowej (aluminiowej) wypełnionej izolacją cieplną – drzwi winny spełniać wymagania w zakresie przenikalności – 1,3 W/m2K max cieplnej
2. Kolor - RAL RAL 8028 (lub w zbliżonej tonacji do ewentualnego ustalenia)
3. ***Terminy realizacji***

Termin realizacji dla zadania nr 1 – max 30 dni od podpisania umowy

Termin realizacji dla zadania nr 2 – max 60 dni od podpisania umowy

1. ***Kryterium wyboru***

**Dla zadania nr 1**

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Kryterium | Znaczenie w % |
| 1. | Cena (C) | 60% |
| 2. | Termin (T) | 40% |
|  | Razem | 100% |

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

Lp = C + T gdzie:

Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - cena,

T - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – termin,

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt w kryterium cena, oraz maksymalnie 40 pkt w kryterium ocena terminu.

Cena - punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cn

C = ------------ x 100 x 60 %

Co

gdzie:

C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt

Cn - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

Termin - punkty za kryterium termin realizacji zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Tn

T = ------------ x 100 x 40 %

To

gdzie:

T - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium termin realizacji (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt

Tn - oznacza termin najkrótszy z ofert,

To - oznacza termin oceniany danej oferty.

**Dla zadania nr 2**

Zamawiający dokona oceny ofert według kryterium - najniższej ceny

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia, b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem wykonania przedmiarów, Oferent winien zapoznać się z obiektem oraz dokonać indywidualną ocenę prac.



Zdjęcie nr 1. Drzwi wejściowe zewnętrzne do domków kempingowych



Zdjęcie nr 2. Drzwi wejściowe zewnętrzne do budynku recepcji