****

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

**z siedzibą w Radomiu**

**Sekcja Zamówień Publicznych**

 **ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom**

tel. 47 701 31 03 tel. 47 701 2264

 Radom, dnia 29.03.2023 r.

 Egz. poj.

ZP – 565/23

 **WYKONAWCY**

**Informacja z wyjaśnieniami oraz zmianą treści SWZ**

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym pn. *Zakup ambulansu kryminalistycznego służącego do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu - zakup współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie***

**nr sprawy 3/23**

**Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ wniesione w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1

W związku z wymogiem długości przestrzeni ładunkowej opisanej jako min. 3.045 mm. zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizowanie wymogu długości markizy opisanej w punkcie 1.5.11.3. Długość markizy jest ściśle powiązana z długością pojazdu. Mając na względzie sposób montażu markizy, czy Zamawiający dopuści taką, której długość wynosi 3m?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 3 do SWZ w punkcie 1.5.11.3

**Przed zmianą:**

Markiza samochodowa o długości min. 4,5 m, rozwijana wzdłuż prawego boku pojazdu, zamontowana trwale na dachu pojazdu, wykonana z profili aluminiowych, wytrzymałej, wodoodpornej oraz odpornej na działanie promieniowania UV tkaniny powlekanej PCV. Markiza powinna posiadać dodatkowo montowane ścianki boczne z wodoodpornej oraz odpornej na działanie promieniowania UV tkaniny powlekanej PCV. Akcesoria do markizy powinny być umiejscowione w oddzielnym schowku lub szafce przedziału II z możliwością łatwego dostępu.

**Po zmianie:**

Markiza samochodowa dostosowana do przestrzeni ładunkowej opisanej w pkt. 1.4.1.4, rozwijana wzdłuż prawego boku pojazdu, zamontowana trwale na dachu pojazdu, wykonana z profili aluminiowych, wytrzymałej, wodoodpornej oraz odpornej na działanie promieniowania UV tkaniny powlekanej PCV. Markiza powinna posiadać dodatkowo montowane ścianki boczne z wodoodpornej oraz odpornej na działanie promieniowania UV tkaniny powlekanej PCV. Akcesoria do markizy powinny być umiejscowione w oddzielnym schowku lub szafce przedziału II z możliwością łatwego dostępu.

Pytanie nr 2

Dotyczy punktu 1.4.7.10 - Czy Zamawiający dopuszcza montaż dodatkowej klimatyzacji przez firmę wykonującą adaptację pojazdu? Wymóg tylnej klimatyzacji fabrycznej znacząco ogranicza możliwości wyboru pojazdu bazowego

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokonuje zmian w treści załącznika nr 3 w pkt. 1.4.7.10. W związku, z czym Zamawiający podtrzymuje treść w załączniku nr 3 do SWZ pkt. 1.4.7.10.

Pytanie nr 3

Dotyczy punktu 1.4.7.11 - Czy Zamawiający dopuszcza montaż ogrzewania powietrznego niezależnego od pracy silnika przez firmę wykonującą adaptację pojazdu? Fabryczne urządzenia tego typu posiadają wylot powietrza (nawiew), który znacząco ogranicza możliwości odpowiedniego kierowania ogrzanego powietrza.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokonuje zmian w treści załącznika nr 3 w pkt. 1.4.7.11. W związku, z czym Zamawiający podtrzymuje treść w załączniku nr 3 do SWZ pkt. 1.4.7.11

Pytanie nr 4

Dot. Załącznik nr 3 do SWZ, pkt. 1.5.11.3. Czy ze względu na ograniczenia konstrukcyjne wynikające z gabarytów pojazdu Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd wyposażony w markizę o długości min. 3,0 m?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dokonuje zmiany treści w załączniku nr 3 do SWZ w punkcie 1.5.11.3

**Przed zmianą:**

Markiza samochodowa o długości min. 4,5 m, rozwijana wzdłuż prawego boku pojazdu, zamontowana trwale na dachu pojazdu, wykonana z profili aluminiowych, wytrzymałej, wodoodpornej oraz odpornej na działanie promieniowania UV tkaniny powlekanej PCV. Markiza powinna posiadać dodatkowo montowane ścianki boczne z wodoodpornej oraz odpornej na działanie promieniowania UV tkaniny powlekanej PCV. Akcesoria do markizy powinny być umiejscowione w oddzielnym schowku lub szafce przedziału II z możliwością łatwego dostępu.

**Po zmianie:**

Markiza samochodowa dostosowana do przestrzeni ładunkowej opisanej w pkt. 1.4.1.4, rozwijana wzdłuż prawego boku pojazdu, zamontowana trwale na dachu pojazdu, wykonana z profili aluminiowych, wytrzymałej, wodoodpornej oraz odpornej na działanie promieniowania UV tkaniny powlekanej PCV. Markiza powinna posiadać dodatkowo montowane ścianki boczne z wodoodpornej oraz odpornej na działanie promieniowania UV tkaniny powlekanej PCV. Akcesoria do markizy powinny być umiejscowione w oddzielnym schowku lub szafce przedziału II z możliwością łatwego dostępu.

Pytanie nr 5

Dot. Załącznik nr 4, walizka biologiczna. Czy z uwagi na fakt braku dostępności ze wzgl. na wycofanie z produkcji poz. nr 7: „jednorazowy plastikowy tester z gotowymi reagentami na bazie luminolu do identyfikacji śladów krwi, op. 6 szt.” Zamawiający dopuszcza dostarczenie walizki biologicznej bez ww. wyposażenia?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wykreśla poz. nr 7 o treści „jednorazowy plastikowy tester z gotowymi reagentami na bazie luminolu do identyfikacji śladów krwi, op. 6 szt.” z załącznika nr 4 do załącznika nr 3 do SWZ – walizka biologiczna.

Pytanie nr 6

Dot. Załącznik nr 4, walizka biologiczna. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie walizki uniwersalnej wykonanej w całości z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie walizki uniwersalnej wykonanej w całości z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości.

Pytanie nr 7

W związku z bardzo szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi przede wszystkim wyposażenia pojazdu opisanymi w załącznikach 1 do 32 czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z pominięciem tego jakże skomplikowanego wyposażenia? Zapewne każdy Dealer oferujący samochód nie ma doświadczenia w takiej dziedzinie a jego zadaniem jest dostarczenie odpowiedniego pojazdu

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu bez wyposażenia opisanego w załącznikach nr 1-32 do załącznika nr 3 do SWZ.

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy w SWZ w następującym zakresie:

1. pkt X. Termin związania ofertą ust. 1:

**Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert do dnia 03.05.2023 r.**

1. pkt XIV. Sposób oraz termin składania ofert ust. 8:

**Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 04.04.2023 r.
do godziny 08.00.**

1. pkt XV. Termin otwarcia ofert ust. 1:

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2023 r. o godzinie 08.05 za pośrednictwem Platformy.**

W związku z powyższym zmianie ulega Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 3 do SWZ.

Zamawiający wycofuje załącznik nr 3 do SWZ i w jego miejsce wprowadza załącznik nr 3 do SWZ po zmianach

Dokonane zmiany zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom> na której zamieszczono SWZ.

Powyższe odpowiedzi na pytania do SWZ zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom> na której zamieszczono SWZ.

Udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na 04.04.2023 r.

W związku z powyższym zmieniony zostaje termin związania ofertą na 03.05.2023 r.

***Z poważaniem***

Kierownik

Sekcji Zamówień Publicznych

KWP zs. w Radomiu

/-/ Justyna Kowalska

Wytworzył: Monika Jędrys