Opis przedmiotu zamówienia

1. **Przedmiot zamówienia:**
2. Usługa polegająca na: regulacji pionowej i poziomej wraz z wymianą uszkodzonych włazów studni w ilości 35 szt. oraz wpustów ulicznych 5 szt.
3. **Lokalizacja:**
4. Włazy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wpusty uliczne ul. 1-go Maja Żyrardów
5. **Zakres prac wyszczególniony w przedmiocie zamówienia:**
6. Wycięcie nawierzchni asfaltowej wokół studzienki w kształcie okręgu o maksymalnej średnicy D=1400 mm. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonanie cięcia w innej postaci (wpust uliczny) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,
7. Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej wokół studzienki, wpustu ulicznego i podbudowy,
8. Demontaż istniejącego włazu studzienki,
9. Sprawdzenie konstrukcji studni, oczyszczenie górnej części studzienki z ewentualnym demontażem warstwy regulującej włazu lub wpustu, odtworzenie warstwy regulującej - pierścień oraz uzupełnienie pozostałych ubytków – materiały po stronie Wykonawcy,
10. Zebranie i odwiezienie elementów nawierzchni oraz gruzu po stronie Wykonawcy, stare włazy i wpusty do zwrotu dla Zamawiającego,
11. Zabezpieczenie otworu studni, ułożenie mieszanki szybkowiążącej,
12. Osadzenie włazu studzienki oraz wpustów z wykorzystaniem nowych materiałów wraz z wyrównaniem masą szybkowiążącą,
13. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej o grubości min 4 cm wokół wyregulowanego włazu oraz włazów ulicznych. Przy nawierzchni asfaltowej powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych winny być pokryte asfaltem.

**UWAGA:**

Zamawiający dostarcza nowe włazy żeliwne, typ ciężki 40t, fi 600. oraz nowe wpusty uliczne.

Wszelkie inne potrzebne materiały do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu udziela 12 miesięcy gwarancji na wykonaną pracę.