 **Mikołajki Pomorskie, 2024-06-03**

**Uczestnicy postepowania o udzielenie zamówienia**

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**

[**https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie**](https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie)

Wyjaśnienia nr 2/2024 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), na „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich, znak sprawy: ZP.271.8.2024.BP

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.0, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Proszę o sprecyzowanie :

1.Zapisu dot. monitoringu:
rodzaj kamer, ilość kamer, rozdzielczość, sposób zasilania kamer, sposób transmisji danych z kamer,

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić system monitoringu w technologii PoE obejmujący:

- 10 kamer zewnętrznych tubowych szerokokątnych o parametrach: IP 4 Mpx, IP 67, oświetlacz podczerwieni IR – 30 m, oświetlacz światła białego – 20 m, detekcja ruchu, możliwość podglądu i obsługi P2P (chmury);

- 10-kanałowy rejestrator IP

- dysk twardy do CCTV o poj. min. 2 TB;

- Switch PoE 10-portowy;

-okablowanie 300 metrów (skrętka UTP)
2. Proszę o podanie czy przedmiar jest adekwatny co do ilości robót faktycznie do wykonania?

Odpowiedź: Tak
3. Czy wymiary placów pod urządzenia zostały wykonane z uwzględnieniem stref bezpiecznych dla urządzeń.

Odpowiedź:Tak
4. Czy zamawiający uwzględnił kolizje z drzewami? Czy posiada decyzję na wycinkę? Kto dokona ewentualnej wycinki i usunięcia karp?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wycinki drzew. Ogrodzenie należy wykonać uwzględniając ich ominięcie
5. 1.6 Elementy wykończeniowe, zieleń:

5.1. Gdzie mają zastosowanie warstwa z kruszywa (biały kamień) -400 m2

Odpowiedź:

Miejsce zastosowania warstwy z kruszywa zostanie wskazane przez inwestora podczas realizacji inwestycji
5.2. Ręczne wykonanie siewem trawników dywanowych w terenie płaskim w gruncie kategorii III - proszę o zaznaczenie obszaru w którym mają być wykonane prace?

Odpowiedź:

Miejsce wykonania trawników zostanie wskazane przez inwestora podczas realizacji inwestycji
5.3. Proszę o doprecyzowanie rodzajów wymaganych nasadzeń – krzewów

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić wykonanie żywopłotu z bukszpanu wieczniezielonego – sadzonki o wysokości min. 20 cm

6. Proszę o podanie parametrów technicznych lamp solarnych

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić lampy solarne posiadające następujące parametry:

- wysokość – min. 3,0 m;

- źródło światła – 2 x LED 10 W;

- moc panelu fotowoltaicznego – min. 30 W;

- strumień świetlny – min. 2 x 300 lm;

- akumulator 12 V – poj. min. 14 Ah

- kolor czarny

7. Proszę o podanie wymiarów ogrodzenia.

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić wykonanie ogrodzenia o wys. 1,5 m z siatki stalowej na słupach w rozstawie 2,4 m wraz z trzema furtkami o szer. 1,0 m. Długość ogrodzenia – 200,0 m.

8. Jak zamawiający zamierza wykonać wzmocnienie skarpy na gruncie przy pumptrack?

Odpowiedź:

Ewentualne wzmocnienie skarpy należy wykonać poprzez zwiększenie grubości warstwy podbudowy z KŁSM
9. Czy zastosowane technologie przy budowie kompleksu sportowego uwzględniają stabilność gruntu?

Odpowiedź: Tak
10. Czy przewidywane są wymiany gruntu?

Odpowiedź: Nie
11. Czy występują kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną?

Odpowiedź: Nie
12. Czy elementy zabawowe nie powinny być ogrodzone od elementów siłowni zewnętrznej?

Odpowiedź: Nie
13. Czy na projektowanych trawnikach zamawiający nie wymaga humusowanie terenu?
Powyższe zagadnienia mają istotny wpływ na przedłożenie oferty.

Odpowiedź: Podczas realizacji inwestycji teren na którym zostanie wykonany trawnik zostanie zdewastowany.

W przygotowanej ofercie należy przewidzieć jego wyrównanie i przygotowanie pod siew.

 Zatwierdził:

 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

 Maria Pałkowska-Rybicka