|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kosztorys zbiorczy****"Przebudowa drogi gminnej nr 146008Z Sarnowo-Lubowo"** |
| **Numer pozycji** | **Podstawa** | **Opis** | **Jm** | **Ilość** | **Wartość netto** | **Wartość brutto**  |
| 1 | KNR 2-31 0104/05 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie | m2 | 875 |   |   |
| 2 | KNR 2-25 0407/02 | Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych | m2 | 875 |   |   |
| 3 | KNR 2-25 0407/03 | Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 |  m2 | 375 |   |   |
| 4 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m3 | 500 |   |   |
| 5 | KNR 2-31 0114/06 potrącenie 3x | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | 500 |   |   |
| 6 | Kalkulacja indywidualna  | Tablice informujące o dofinansowaniu | Szt. | 2 |   |   |
|  |  |  |  | **RAZEM** |   |   |

**Załącznik nr 7 do SWZ**