**Numer sprawy: DEA.ZP-261/8/2024 Załącznik nr 1.2 do SWZ**

**Zadanie 2 – zakup dwóch pojazdów dostawczych.**

1. Zamawiający wymaga by oferowane pojazdy były fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2024.

2. Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.j.).

**Formularz parametrów wymaganych dla 2 pojazdów dostawczych/**

**Opis przedmiotu zamówienia**

|  |
| --- |
| **Pojazdy Wypełnia Wykonawca** |
| Producent | Podać |  |
| Model/ typ/marka | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Pojemność silnika w cm³ / Moc w kW | Podać |  |
| Rok produkcjiWymagany z 2024 roku | Podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE\***(określić)** | Oferowane parametry\*(opisać, podać) |
| **I** | **NADWOZIE** |  |  |
| 1. | Pojazd dostawczy. |  |   |
| 2. | Przystosowany do przewozu 3 osób. |  |  |
| 3. | Pojemność nominalna przestrzeni ładunkowej min. 3,8 m³. |  |  |
| 4. | Wyposażony w dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze. |  |  |
| 5. | Ładowność faktyczna min. 800 kg |  |  |
| 6. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |  |
| 7. | Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. |  |  |
| 8. | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem.Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem. |  |  |
| 9. | Autoalarm i immobilizer. |  |  |
| 10. | Klimatyzacja manualna lub automatyczna. |  |  |
| 11. | Elektrycznie sterowane szyb przednich. |  |  |
| 12. | Elektrycznie sterowane lusterka boczne, podgrzewane. |  |  |
| 13. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |  |
| 14. | Radioodtwarzacz z nagłośnieniem min. 4 głośników. Radio z możliwością bezprzewodowego podłączenia telefonu jako zestaw głośnomówiący (Bluetooth). |  |  |
| 15. | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 50 litrów. |  |  |
| 16. | Tylne czujniki parkowania. |  |  |
| 17. | Hak holowniczy. |  |  |
| 18. | Przestrzeń ładunkowa wyposażona w uchwyty umożliwiające zabezpieczenie przewożonego ładunku. |  |  |
| **II** |  **SILNIK I NAPĘD** |  |  |
| 1. | Silnik wysokoprężny, ON, 4-cylindrowy. |  |  |
| 2. | Moc silnika min. 70 kW. |  |  |
| 3. | Pojemność silnika max. 1599cm³. |  |  |
| 4. | Silnik spełniający wymagania emisji spalin min. EURO 6 lub EURO VI. |  |  |
| 5. | Skrzynia biegów manualna. |  |  |
| 6. | Średnia emisja CO2 (WLTP) max. 160 g/km. |  |  |
| **III** |  **UKŁAD HAMULCOWY** |  |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. |  |  |
| 2. | Z systemem wspomagania nagłego hamowania. |  |  |
| 3. | Z systemem zapobiegający blokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania. |  |  |
| 4. | Z systemem stabilizacji toru jazdy. |  |  |
| 5. | Z systemem zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania. |  |  |
| 6. | Z systemem rozdziału siły hamowania  |  |  |
| **IV** |  **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |  |  |
| 1. |  Trójkąt ostrzegawczy. |  |  |
| 2. | Gaśnica – 2 szt. z czego jedna zamontowana w dedykowanym uchwycie w przestrzeni ładunkowej.  |  |  |
| 3. | Fabryczny podnośnik, klucz do kół, zestaw narzędzi, apteczka samochodowa.  |  |  |
| **V** |  **INNE** |  |  |
| 1. | Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji na ternie RP.  |  |  |
| 2. | Pojazd przygotowany do rejestracji z kompletem dokumentów dopuszczających go do ruchu drogowego, zgodnie z postanowieniami ustawy prawo o ruchu drogowym. |  |  |
| 3. | Gwarancja mechaniczna na pojazd bez limitu kilometrów minimum 24 miesiące.***Parametr dodatkowo punktowany!*****Gwarancja mechaniczna na pojazd bez limitu kilometrów:****24 miesiące** – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego – 0 pkt.**36 miesięcy** – 5 pkt.**48 miesięcy** – 10 pkt. **60 miesięcy** – 20 pkt. |  |  |

\* wypełnia Wykonawca

**UWAGA!!!
Brak wpisu w polach parametr oferowany lub niespełnienie zapisów poszczególnych warunków parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.**

podpis **elektroniczny kwalifikowany**

lub podpis **zaufany** lub **osobisty**

osoby/-ób uprawnionej/-ych

 do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika