Leszno, dnia 31.05.2023 r.

**Zamawiający:**

Zarząd Dróg Powiatowych

Plac Kościuszki 4

64-100 Leszno

**INFORMACJA**

**Dotyczy:** **Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji pn.: „Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno – Miastko wraz z dojazdami”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

*W opisie technicznym …. pkt. 5.2.10 Urządzenia obce w pasie drogowym zapisano „Na projektowanym obszarze opracowania występują urządzenia obce nie związane z funkcjonowaniem drogi. Sieci teletechniczne należy zabezpieczyć i przebudować zgodnie z opracowaniem branży technicznej.” Brak jest takiej pozycji w kosztorysie ofertowym oraz brak opracowania branży teletechnicznej w załączonej dokumentacji projektowej.*

*Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.*

*Odpowiedź:*

*Zamawiający informuje, iż aktualnie jest opracowywana dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Sieć telekomunikacyjna nie jest objęta postępowaniem przetargowym.*

Pytanie 2:

Ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne wykonanie oczepu palowego możliwe będzie jedynie pod warunkiem wykonania tymczasowej ścianki szczelnej wraz z pompowaniem wody.

W jakiej pozycji kosztorysu ofertowego należy ująć zabicie i wyciągnięcie tymczasowej ścianki szczelnej oraz pompowanie wody na czas robót.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający informuję, iż załącznik nr 9 do SWZ zawiera* ***pomocniczy*** *kosztorys ofertowy. Poz. 2.2. kosztorysu zawiera element przedmiarowy: „Wały odcinające napływ wody”.*

*Wybór technologii odcięcia napływu wody leży w gestii oferenta.*