**Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1**

* + - 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę fabrycznie nowego bębna o perforacji 15 mm (otwory kwadratowe) z przeznaczeniem do przesiewacza Pronar MPB 20.55 oraz jego dostarczenie do Zakładu/Instalacji w Gotartowie, Gotartów 44A, 46-200 Kluczbork.

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o:
2. niniejszą umowę;
3. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia bębna, o którym mowa w pkt 1   
   o następujących parametrach:
   * 1. Długość: 5 500 mm;
     2. Średnica: 2 000 mm;
     3. Wielkość perforacji w bębnie: 15 mm;
     4. Kształt perforacji w bębnie: kwadrat;
     5. Poszycie bębna: wykonane z jednolitego płaszcza stalowego;
     6. Grubość poszycia bębna: 10 mm;
     7. Bęben zabezpieczony podkładem w kolorze czarnym;
     8. Bęben wyposażony w lemiesze prowadzące umieszczone w wewnątrz bębna (wewnętrzną spiralę), które mają zapewnić łatwe prowadzenie materiału;
     9. Zapewnienie możliwości szybkiej wymiany bębna;
     10. Ułożenie oczek: przemiennie każdy rząd, ułożenie w układzie mijanym.
5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest w terminie § 4 ust. 1 umowy:
   * 1. wziąć udział w uruchomieniu przesiewacza bębnowego Pronar MPB 20.55 z zamontowanym przez Zamawiającego bębnem dostarczonym przez Wykonawcę celem potwierdzenia kompatybilności bębna i maszyny. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wdrożenie uwag Zamawiającego celem wyeliminowania wszystkich błędów uniemożliwiających prawidłowe współdziałanie bębna i maszyny Pronar MPB 20.55. Bęben zostanie przez Zamawiającego zamontowany w przesiewaczu bębnowym Pronar MPB 20.55 w dzień jego dostawy przez Wykonawcę pod warunkiem jego dostarczenia do Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork do godz. 13.00. W innym przypadku, bęben zostanie przez Zamawiającego zamontowany w przesiewaczu bębnowym Pronar MPB 20.55   
        w dniu następnym do godz. 11.00.
     2. dostarczyć dokumentację powykonawczą – karta gwarancyjna.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: