|  |  |
| --- | --- |
| Znalezione obrazy dla zapytania: wiskitki logo  **GMINA WISKITKI** | Wiskitki, dnia 31 maja 2022 r. |
|  | |
| IZRK.271.13.2022 |  |

Informacja o wyjaśnieniach treści SWZ

Zamawiający – **Gmina Wiskitki** – informuje, że w postępowaniu pn.: „*Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – ul. Armii Krajowej w miejscowości Wiskitki*” wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, na który Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Jaki rodzaj ścianek czołowych przepustów należy przyjąć do wyceny: proste czy ze skrzydełkami?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że należy przyjąć ścianki czołowe proste dla przepustów.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o podanie parametrów rury drenarskiej.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że drenaż francuski należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

**Pytanie nr 3:**

Czy umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi należy wykonać na całej długości odtwarzanych rowów?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, że potwierdza i odsyła do ilości zapisanych w przedmiarze robót.

**Pytanie nr 4:**

Czy kanał technologiczny ma zostać wykonany zgodnie z pkt. 5.2 opisu (z jednej rury osłonowej) czy zgodnie z Rys. 2 PRZEKRÓJ NORMALNY(z dwóch rur osłonowych).

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający informuje, że kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 5.2 opisu technicznego, to jest:

"- kanał technologiczny przepustowy (KTp1) składający się z ciągu modułu jednej rury RO oraz dwóch rur RS40/3,7 mm i dwóch prefabrykowanych wiązek mikrorur o średnicy zewnętrznej 40 mm, zainstalowanych w dodatkowej rurze osłonowej,

- studnie kablowe SKO-2 przelotowe, ze zwieńczeniem jak dla powierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszych (15kN), 2 otworowe dla rur RO."