**Serwer**

Wymagane parametry minimalne:

**a) Procesor:**

Procesor wielordzeniowy min. 4 rdzenie 4 wątki, minimum 8256 punktów według klasyfikacji Passmark

**b) Płyta główna:**

Złącza minimum: 4 gniazda pamięci RAM, 4 gniazda PCIe, 2 porty USB 3.0 ,
5 portów USB 2.0 , **port IDRAC RJ 45 w wersji enterprise,** 2 porty LAN RJ 45 1Gb

złącze VGA

**c) Pamięć RAM:**

Typ pamięci: DDR4

zainstalowane: min. 16GB w jednym module

**d) Zasilacz:**

Moc: min. 400 W

**e) Obudowa:** typ Tower

**f) Wnęki na dyski:** min. 4

**g)** zainstalowaneminimum 2 jednakowe dyski SSD o pojemności minimalnej 480GB każdy

 **Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy**